1、功能说明

    1、SPI 读、写、擦除 W25Q128

2、使用环境

    /* 硬件环境：工程对应的开发硬件平台 */
    开发板：N32A455VE_EVB V1.1

3、使用说明
    
    /* 描述相关模块配置方法；例如:时钟，I/O等 */
    1、SystemClock：144MHz
    2、GPIO：SPI1: NSS--PA4、SCK--PA5、MISO--PA6、MOSI--PA7
    3、USART: TX--PA9,115200,8bit data,1bit stop

    /* 描述Demo的测试步骤和现象 */
    1.编译后下载程序复位运行；
    2.通过串口工具查看结果。

4、注意事项
    无


1. Function description

     1. SPI read, write, erase W25Q128

2. Use environment

     /* Hardware environment: the development hardware platform corresponding to the project */
     Development board: N32A455VE_EVB V1.1

3. Instructions for use
    
     /* Describe related module configuration methods; for example: clock, I/O, etc. */
     1. SystemClock: 144MHz
     2. GPIO: SPI1: NSS--PA4, SCK--PA5, MISO--PA6, MOSI--PA7
     3. USART: TX--PA9, 115200, 8bit data, 1bit stop

     /* Describe the test steps and phenomena of the Demo */
     1. After compiling, download the program to reset and run;
     2. View the results through the serial port tool.

4. Matters needing attention
     none