1、功能说明

    此例程展示了硬件CRC的基本功能和算法。
    

2、使用环境

    软件开发环境：KEIL MDK-ARM V5.34.0.0
                 IAR EWARM 8.50.1
    硬件开发环境： 
        N32A052系列：
            基于评估板N32A052KBQX_STB V1.0开发


3、使用说明
    1、时钟源：HSE+PLL
    2、主时钟：64MHz

    3、测试步骤与现象
       a，编译下载代码复位运行
       b，查看硬件CRC和软件CRC的值是一致的。

4、注意事项
    无


1. Function description
    This routine demonstrates the basic functions and algorithms of hardware CRC.
    

2. Use environment

	Software development environment: KEIL MDK-ARM V5.34.0.0
                                      IAR EWARM 8.50.1
    Hardware development environment:
         N32A052 series:
            Developed based on the evaluation board N32A052KBQX_STB V1.0


3. Instructions for use

    1. Clock source: HSE+PLL
    2. Main clock: 64MHz
	
	3. Test steps and phenomenon
        a. Compile and download the code to reset and run.
        b. Check the hardware CRC and software CRC are consistent.

4. Matters needing attention
    none